                            黄冈人福药业有限责任公司
2025年第四季度环保信息公开
（一）基础信息
单位名称：黄冈人福药业有限责任公司
组织机构代码：91421102MA49LNEF14
法定代表人：陈海林
生产地址：黄冈市黄州区火车站经济开发区知青路1号
联系方式：0713-8828360
生产经营和管理服务主要内容：药品生产及销售;药品的开发及技术研究；货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；进料加工和“三来一补”业务；互联网药品交易及信息服务；房屋租赁(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。
主要产品及规模：
（1）奥卡西平      200吨/年；  （2）黄体酮（DPA）  80吨/年；    （3）非那雄胺    10吨/年；
（4）醋酸环丙孕酮    3吨/年；  （5）黄体酮（BA）  120吨/年；    （6）布地奈德     3吨/年；
（7）更昔洛韦       50吨/年；  （8）缬更昔洛韦      21吨/年；    （9）安宫黄体酮  15吨/年；
（10）米非司酮       3吨/年；  （11）甲泼尼龙      15.5吨/年；   （12）甲泼尼龙琥珀酸酯 3.5吨/年；
（13）度他雄胺       1吨/年；  （14）左炔诺孕酮      3吨/年；    （15）屈螺酮      5吨/年；
（16）雌二醇     3吨/年；    （17）丙酸氟替卡松    3吨/年。

（2） 排污信息
表一：大气污染物排放信息
	序号
	排放方式
	排放去向
	监测
点位
	污染物种类
	标准限值
（mg/m³）
	达标情况
	超标倍数
	执行排放标准

	1
	有组织
废气
	1根30m排气筒排入大气
	DA001排气筒
	挥发性有机物（非甲烷总烃表征）
	100
	达标
	-
	
《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823—2019）


	
	
	
	
	颗粒物
	30
	达标
	-
	

	
	
	
	
	氮氧化物
	200
	达标
	-
	

	
	
	
	
	苯系物
	60
	达标
	-
	

	
	
	
	
	氯化氢
	30
	达标
	-
	

	
	
	
	
	总挥发性有机物
	150
	达标
	-
	

	
	
	
	
	氨（氨气）
	30
	达标
	-
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	200
	达标
	-
	

	
	
	
	
	甲醛
	5
	达标
	-
	

	
	
	
	
	苯胺类
	20
	达标
	-
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	
	
	
	
	硫酸雾
	45
	达标
	-
	

	
	
	
	
	臭气浓度
	1500（无量纲）
	达标
	-
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	2
	有组织
废气
	1根15m排气筒排入大气
	DA002排气筒
	氨（氨气）
	30
	达标
	-
	《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823—2019）

	
	
	
	
	硫化氢
	5
	达标
	-
	

	
	
	
	
	挥发性有机物（非甲烷总烃表征）
	100
	达标
	-
	

	
	
	
	
	臭气浓度
	2000
	达标
	-
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	3
	有组织
废气
	1根28m排气筒排入大气
	DA003排气筒
	总挥发性有机物
	20
	达标
	-
	《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823—2019）

	
	
	
	
	挥发性有机物（非甲烷总烃表征）
	50
	达标
	-
	

	4
	有组织
废气
	1根15m排气筒排入大气
	DA004排气筒
	挥发性有机物（非甲烷总烃表征）
	100
	达标
	-
	《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823—2019）

	
	
	
	
	臭气浓度
	2000(无量纲)
	达标
	-
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	5
	有组织废气
	1根18m排气筒排入大气
	DA005排气筒
	氮氧化物
	200
	达标
	-
	《锅炉大气污染物排放标准》
（GB 13271-2014）

	
	
	
	
	颗粒物
	20
	达标
	-
	

	
	
	
	
	二氧化硫
	50
	达标
	-
	

	
	
	
	
	林格曼黑度
	1(无量纲)
	达标
	-
	

	6
	有组织废气
	1根25m排气筒排入大气
	DA006排气筒
	总挥发性有机物
	150
	达标
	-
	《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823—2019）

	
	
	
	
	挥发性有机物（非甲烷总烃表征）
	100
	达标
	-
	

	
	
	
	
	氯化氢
	30
	达标
	-
	

	
	
	
	
	硫酸雾
	45
	达标
	-
	《大气污染物综合排放标准》（GB169297-1996）

	7
	无组织废气
	排入大气
	厂界
	非甲烷总烃
	4
	达标
	-
	《大气污染物综合排放标准》（GB169297-1996）

	
	
	
	
	氟化物
	20
	达标
	-
	

	
	
	
	
	硫酸雾
	1.2
	达标
	-
	

	
	
	
	
	苯胺类
	0.4
	达标
	-
	

	
	
	
	
	甲苯
	2.4
	达标
	-
	

	
	
	
	
	臭气浓度
	20(无量纲)
	达标
	-
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	
	
	氨（氨气）
	1.5
	达标
	-
	

	
	
	
	
	硫化氢
	0.06
	达标
	-
	

	
	
	
	
	颗粒物
	1
	达标
	-
	《制药工业大气污染物排放标准》     （GB 37823-2019）

	
	
	
	
	甲醛
	0.2
	达标
	-
	

	
	
	
	
	氯化氢
	0.2
	达标
	-
	

	
	
	
	厂内
	非甲烷总烃
	30
	达标
	-
	《制药工业大气污染物排放标准》     （GB 37823-2019）


表二：废水污染物排放信息
	序号
	污染物名称
	排放方式
	排放去向
	排放口数量
	排放口分布
	标准限值（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	执行排放标准

	1
	COD
	
连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律

	城市污水处理厂
	1
	厂区污水站（DW001）
	500
	达标
	-
	城市污水处理厂纳管标准

	2
	pH值
	
	
	
	
	6-9
	达标
	-
	

	3
	氨氮（NH3-N）
	
	
	
	
	45
	达标
	-
	

	4
	色度
	
	
	
	
	64
	达标
	-
	

	5
	悬浮物
	
	
	
	
	400
	达标
	-
	

	6
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	350
	达标
	-
	

	7
	总磷
	
	
	
	
	8
	达标
	-
	

	8
	总氮
	
	
	
	
	70
	达标
	-
	

	9
	硫化物
	
	
	
	
	1
	达标
	-
	《化学合成类制药工业水污染排放标准》（GB21904-2008）

	10
	急性毒性
	
	
	
	
	0.07
	达标
	-
	

	11
	挥发酚
	
	
	
	
	0.5
	达标
	-
	

	12
	总氰化物
	
	
	
	
	0.5
	达标
	-
	

	13
	总有机碳
	
	
	
	
	35
	达标
	-
	

	14
	苯胺类
	
	
	
	
	2
	达标
	-
	

	15
	二氯甲烷
	
	
	
	
	0.3
	达标
	-
	

	16
	硝基苯类
	
	
	
	
	2
	达标
	-
	

	17
	总铜
	
	
	
	
	0.5
	达标
	-
	

	18
	石油类
	
	
	
	
	20
	达标
	-
	《污水综合排放标 
准》（GB8987-1996）

	19
	AOX
	
	
	
	
	8
	达标
	-
	

	20
	动植物油
	
	
	
	
	100
	达标
	-
	




表三：厂界噪声信息      单位：dB（A）
	污染物名称
	监测点位
	执行标准
	昼间限值（dB）
	达标情况

	噪声
	东侧厂界外1米
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	65
	达标

	
	南侧厂界外1米
	
	70
	达标

	
	西侧厂界外1米
	
	65
	达标

	
	北侧厂界外1米
	
	65
	达标


说明：排放浓度见附表
（3） 防治污染设施的建设和运行情况
1）公司建设有五套尾气处理系统，分别对车间生产废气、污水处理站废气、危废库废气、质检楼废气进行收集和处理。设施运行良好。
2）公司建设有一座“收集+气浮+水解酸化+厌氧+兼性氧化+好氧+深度处理”污水处理站，处理能力为1200吨/天。污水处理站运行良好，废水总排放口排放的污染物均达标排放。
3）我们对废水的COD、pH值等污染物因子，废气的VOCs、氮氧化物等污染物因子进行了自行监测，检测报告显示污染物排放指标合格。
（4） 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价：
黄冈人福药业有限责任公司从2020年建厂至今，共经过两次新建、扩建项目。每次项目建设前，都经过建设项目环境影响评价并取得环保部门批复。项目完成后，都经过环保部门的验收。
排污许可证：
1、黄冈人福药业有限责任公司位于黄冈市黄州区火车站经济开发区知青路一号，公司成立于2020年11月11日，注册资金10000万元，环保总投资大约8000万元。成立环保管理机构：环保管理部，其中环保管理人员5人，建有环境管理制度，分别有污水处理制度、废气处理制度、危废管理制度、环保管理制度等；2025年4季度公司认真履行企业环境保护责任，自觉遵守环保政策法律法规，基本落实了市、区环保局下达的各项环境管理要求。
2、遵守法律法规情况：
    严格按照国家相关的法律、法规执行；严格按照《排污许可管理办法》执行。
（5） 突发环境事件应急预案
黄冈人福药业有限责任公司编制了《突发环境事件应急预案》，并在环保部门备案。
（6） 新污染物使用情况：
1、 根据《重点管控新污染物清单2023版》文件要求，对我公司生产现场进行排查，排查结果如下：我公司未生产含有二氯甲烷、三氯甲烷的脱漆剂；未将二氯甲烷、三氯甲烷用作化妆品组分；未使用含二氯甲烷、三氯甲烷的清洗剂；依据《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572）、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904）等二氯甲烷、三氯甲烷排放管控要求，实施达标排放。
2、 二氯甲烷本季度使用量为2.31吨，三氯甲烷使用量为0.14吨。




（7） 
（8） 自行监测方案
[image: ]

一、企业基本情况
表 1  企业基本情况表（也可以用文字描述）
	1.法定代表人
	陈海林

	2.曾用名
	/

	3.组织机构代码
	MA49LNEF-1

	4.统一社会信用代码
	91421102MA49LNEF14

	5.注册地址
	省(自治区、直辖市) 黄冈市地区(市、州、盟) 黄州区	县
(区、市、旗) 火车站经济开发区	乡(镇) 知青路一号	街(村)、门牌号

	6.生产经营场所地址
	省(自治区、直辖市) 黄冈市 地区(市、州、盟) 黄州区县
(区、市、旗) 火车站经济开发区	乡(镇) 知青路一号街(村)、门牌号

	7.生产经营场所地理位
置
	中心经度/中心纬度 115度0分17.75秒/30度35分39.95秒

	8.联系方式
	电话号码：13545881699  联系人：鲁逸飞
传真号码：0713-8183666	电子邮箱：/
邮政编码：438011 

	9.登记注册类型
	民营企业

	10.企业规模
	1  □大型	2☑  中型	3  □小型	4□  微型

	11.行业类别
	化学药品原料药制造

	12.建成投产时间
	2023年8月

	13.环评批文号
	黄环审【2021】132号
黄环审【2025】25号

	14.所在流域/海域
	长江流域

	15.生产周期
	 16 小时/天， 350 天/年

	16.其它需要说明的情况
	

	17.废气处理工艺及排放情况（请在本表后附处理工艺流程图）
	
蓄热式焚烧工艺，排气筒高度： 30 m
碱洗+水洗+活性炭吸附脱附工艺，排气筒高度： 28 m
水洗+生物滴滤+次氯酸钠洗涤+活性炭吸附工艺，排气筒高度： 15 m
活性炭吸附工艺，排气筒高度： 15 m
锅炉低氮燃烧工艺，排气筒高度： 18 m
活性炭吸附工艺，排气筒高度： 25 m

	18. 废水处理工艺及排放去向（请在本表后附处理工艺流程图）
	芬顿+铁碳微电解+水解+UASB+两级A/O+深度处理芬顿工艺，排水去向：保青污水处理厂



 (
1
)
废气处理工艺流程图：（附图 1）
[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ]
废水处理工艺流程图：（附图 2）
[image: ae7d8afade16c8fe497b261333b6fb5]
噪声污染防止措施：选择低噪声设备，噪声级较高的设备上加装消声、隔声降噪装置，对泵类、风机基础采取减震措施，管道连接处采用柔性接头，锅炉风机安装在室内，风机、空压机入口处安装消声器，风管上设置补偿节来降低震动产生的噪声。车间与厂界之间设置绿化隔离带进行减少噪音污染。
固体废物：本公司产生的固体废物包括生活垃圾、一般固体废弃物及危废，生化垃圾交由环卫统一处理。一般固体废弃物主要包括废外包装物，交由环卫部门进行处理。所涉及的危废主要有氧化铝、活性炭、废活性炭、硅藻土、母液、实验室废液、氧化铁、污泥、反应残余物等。均交由有资质的第三方危废处理公司进行处理，无自行处理项目。


2、 监测方案
表2-1  有组织废气监测方案
	排放设备
	排污口编号
	排放口名称
	监测点位编号
	同步监测的烟气参数指标
	监测指标
	监测方式
（委托/自行/自动监
测）
	监测设施
 （手工/自动）
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	测试要求
	手工采样方法及个数
	手工监测频次
	手工监测的监测方法
	手工监测主要仪器

	RTO
	DA001
	RTO废气排放口
	DA001
	氧含量、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量
	挥发性有机物（非甲烷总烃表征）
	自动监测
	自动
	是
	VOC在线分析仪
	是
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	委托
	手工
	/
	/
	/
	记录工况、生产负荷等
	非连续采样至少3个
	1次/年
	三点比较式臭袋法
	臭气浓度检测仪

	
	
	
	
	
	硫酸雾
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	离子色谱法
	离子色谱仪

	
	
	
	
	
	苯胺类
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	气相色谱法
	气相色谱仪

	
	
	
	
	
	总挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	气相色谱-质谱法
	气相色谱质谱仪

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	定电位电解法
	烟尘/气测试仪

	
	
	
	
	
	氨（氨气）
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	纳氏试剂分光光度法
	可见分光光度计

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/季
	重量法
	电子天平

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	定电位电解法
	烟尘/气测试仪

	
	
	
	
	
	氯化氢
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	硝酸银容量法
	滴定管

	
	
	
	
	
	苯系物
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	气相色谱-质谱法
	气相色谱质谱仪

	
	
	
	
	
	甲醛
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	乙酰丙酮分光光度法
	分光光度计

	吸附系统
	DA003
	含卤废气排放口
	DA003
	烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量
	总挥发性有机物
	委托
	手工
	/
	/
	/
	记录工况、生产负荷等
	非连续采样至少3个
	1次/年
	气相色谱-质谱法
	气相色谱质谱仪

	
	
	
	
	
	挥发性有机物（非甲烷总烃表征）
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/月
	气相色谱法
	气相色谱仪

	
	
	
	
	
	氯化氢
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	硝酸银容量法
	滴定管

	
	
	
	
	
	氟化物
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	离子选择电极法
	氟离子选择电极

	污水站低浓废气处理系统
	DA002
	污水站低浓废气排放口
	DA002
	烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量
	氨（氨气）
	委托
	手工
	/
	/
	/
	记录工况、生产负荷等
	非连续采样至少3个
	1次/年
	纳氏试剂分光光度法
	可见分光光度计

	
	
	
	
	
	硫化氢
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	亚甲基蓝分光光度法
	分光光度仪

	
	
	
	
	
	挥发性有机物（非甲烷总烃表征）
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/月
	气相色谱法
	气相色谱仪

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	三点比较式臭袋法
	臭气浓度检测仪

	危废暂存间废气处理系统
	DA004
	危废暂存间废气排放口
	DA004
	烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量
	非甲烷总烃
	委托
	手工
	/
	/
	/
	记录工况、生产负荷等
	非连续采样至少3个
	1次/季
	气相色谱法
	气相色谱仪

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	三点比较式臭袋法
	臭气浓度检测仪

	锅炉
	DA005
	锅炉排放口
	DA005
	氧含量、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量
	氮氧化物
	委托
	手工
	/
	/
	/
	记录工况、生产负荷等
	非连续采样至少3个
	1次/月
	定电位电解法
	烟尘/气测试仪

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	重量法
	电子天平

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	定电位电解法
	烟尘/气测试仪

	
	
	
	
	
	林格曼黑度
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	林格曼烟气黑度图法
	/

	质检研发楼废气处理系统
	DA006
	质检研发楼废气排放口
	DA006
	烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量
	挥发性有机物（非甲烷总烃表征）
	委托
	手工
	/
	/
	/
	记录工况、生产负荷等
	非连续采样至少3个
	1次/年
	气相色谱法
	气相色谱仪

	
	
	
	
	
	总挥发性有机物
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	气相色谱-质谱法
	气相色谱质谱仪

	
	
	
	
	
	氯化氢
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	硝酸银容量法
	滴定管

	
	
	
	
	
	硫酸雾
	
	
	
	
	
	
	非连续采样至少3个
	1次/年
	离子色谱法
	离子色谱仪


表2-2  废水监测方案
	排污口编号
	排污口名称
	监测点位编号
	同步监测的监
测内容
	监测指标
	监测方式（委托/自行/自动
监测）
	监测设施
（手工/自动）
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工采样方法及个数
	手工监测频次
	手工监测的监测方法
	手工监测主要仪器

	DW001
	综合废水排放口
	DW001
	流量
	COD
	自动监测
	自动
	是
	COD在线分析仪
	是
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	
	
	
	氨氮在线分析仪
	是
	
	
	
	

	
	
	
	
	pH值
	
	
	
	pH计
	是
	
	
	
	

	
	
	
	
	COD
	委托
	手工
	/
	/
	/
	混合采样至少3个混合样
	1次/6小时
	重铬酸盐法
	滴定管

	
	
	
	
	pH值
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/6小时
	玻璃电极法
	pH计

	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/6小时
	纳氏试剂分光光度法
	紫外/可见分光光度计

	
	
	
	
	色度
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	稀释倍数法
	具塞比色管

	
	
	
	
	悬浮物
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	重量法
	天平

	
	
	
	
	动植物油
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	红外分光光度法
	分光光度计

	
	
	
	
	石油类
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	红外分光光度法
	分光光度计

	
	
	
	
	AOX
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	银量法；离子色谱法；硝酸银滴定法
	滴定管；离子色谱法；滴定管

	
	
	
	
	急性毒性
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	发光细菌法
	智能化生物毒性测试仪

	
	
	
	
	硝基苯类
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	气相色谱-质谱法
	气相色谱-质谱仪

	
	
	
	
	硫化物
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/半年
	亚甲基蓝分光光度法
	分光光度计

	
	
	
	
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	稀释与接种法
	生化培养箱

	
	
	
	
	挥发酚
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	4-氨基安替比林分光光度法
	分光光度仪

	
	
	
	
	总氰化物
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	容量法和分光光度法
	可见分光光度计

	
	
	
	
	总有机碳
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	燃烧氧化—非分散红外吸收法
	总有机碳分析仪

	
	
	
	
	苯胺类
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法
	分光光度仪

	
	
	
	
	二氯甲烷
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	吹扫捕集/气相色谱-质谱法
	气相色谱-质谱仪

	
	
	
	
	总氮
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/月
	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
	紫外/可见分光光度计

	
	
	
	
	总磷
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/月
	钼酸铵分光光度法
	紫外/可见分光光度计

	
	
	
	
	总铜
	
	
	
	
	
	混合采样至少3个混合样
	1次/季
	电感耦合等离子体发射光谱法
	原子吸收光谱仪




表2-3  雨水排放口监测方案
	排污口编号
	排污口名称
	监测指标
	监测方式（委托/自行/自动
监测）
	手工采样方法及个数
	手工监测频次
	手工监测的监测方法
	手工监测主要仪器
	备注

	DW002
	三废区雨水排放口
	pH值
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	pH计
	/

	DW002
	三废区雨水排放口
	化学需氧量
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	滴定管
	/

	DW002
	三废区雨水排放口
	氨氮
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	紫外/可见分光光度计
	/

	DW002
	三废区雨水排放口
	悬浮物
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	天平
	/

	DW003
	生产区雨水排放口
	pH值
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	pH计
	/

	DW003
	生产区雨水排放口
	化学需氧量
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	滴定管
	/

	DW003
	生产区雨水排放口
	氨氮
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	紫外/可见分光光度计
	/

	DW003
	生产区雨水排放口
	悬浮物
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	天平
	/

	DW004
	厂前区雨水排放口
	pH值
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	pH计
	/

	DW004
	厂前区雨水排放口
	化学需氧量
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	滴定管
	/

	DW004
	厂前区雨水排放口
	氨氮
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	紫外/可见分光光度计
	/

	DW004
	厂前区雨水排放口
	悬浮物
	自行
	混合采样 至少3个混合样
	有流动水排放时按日监测
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989
	天平
	/



表2-4  无组织废气监测方案
	监测点位置
	同步监测的气象条件指标
	监测指标
	监测方式（委托/自行/自动监测）
	监测设施
（手工/自
动）
	自动监测是否
联网
	自动监测仪器
名称
	自动监测设施是否 符合安装、运行、维
护等管理要求
	测试要求
	手工采样方法
及个数
	手工监测
频次
	手工监测的监
测方法
	手工监测主要
仪器
	备注

	厂界
	温度、湿度、气压、风向、风速
	颗粒物
	委托
	手工
	/
	/
	/
	记录工况、生产负荷等
	非连续采样
至少3个
	1次/半年
	重量法
	电子天平
	/

	
	
	硫酸雾
	
	
	
	
	
	
	
	1次/半年
	离子色谱法
	离子色谱仪
	/

	
	
	甲苯
	
	
	
	
	
	
	
	1次/半年
	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
	气相色谱仪
	/

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	1次/半年
	气相色谱法
	气相色谱仪
	/

	
	
	氯化氢
	
	
	
	
	
	
	
	1次/半年
	离子色谱法
	离子色谱仪
	/

	
	
	臭气浓度
	
	
	
	
	
	
	
	1次/半年
	三点比较式臭袋法
	臭气浓度检测仪
	/

	
	
	氨（氨气）
	
	
	
	
	
	
	
	1次/半年
	次氯酸钠-水杨酸分光光度法
	可见分光光度计
	/

	
	
	硫化氢
	
	
	
	
	
	
	
	1次/半年
	亚甲基蓝分光光度法
	分光光度计
	/

	
	
	氟化物
	
	
	
	
	
	
	
	1次/半年
	氟离子选择电极法
	氟离子选择电极
	/

	
	
	苯胺类
	
	
	
	
	
	
	
	1次/半年
	盐酸萘乙二胺分光光度法
	分光光度计
	/

	
	
	甲醛
	
	
	
	
	
	
	
	1次/半年
	乙酰丙酮分光光度法
	分光光度计
	/

	厂区内
	温度、湿度、气压、风向、风速
	非甲烷总烃
	委托
	手工
	/
	/
	/
	记录工况、生产负荷等
	非连续采样
至少3个
	1次/半年
	气相色谱法
	气相色谱仪
	/




表2-5  噪声监测方案
	监测点位置
	同步监测的气象条件指标
	监测指标
	监测方式（委托/自行/自动监测）
	监测设施（手工/自动）
	自动监测是否
联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施是否 符合安装、运行、维护等管理要求
	手工采样方法
及个数
	手工监测频次
	手工监测的监测方法
	手工监测主要仪器
	备注

	东、南、西、北厂界外1米处
	天气、风速
	噪声
	委托
	手工
	/
	/
	/
	至少昼间分别监测一次
	每季一次
	仪器监测
	噪声仪
	


表2-6  环境质量监测方案

	项目
	监测点位名称
	监测指标
	监测方式（委托/自行）
	手工采样方法及个数
	手工监测频次
	手工监测的监测方法

	大气环境
	厂区西侧
	二氯甲烷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013

	
	
	甲醛
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995

	
	
	总挥发性有机物
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013

	
	
	氯化氢
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	环境空气和废气 氯化氢的测定离子色谱法 HJ 549-2016

	
	
	氨（氨气）
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

	
	
	硫化氢
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年) (3.1.11.2) 亚甲基蓝分光光度法

	地下水
	地下水监测井1、2、3
	pH（无量纲）
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020

	
	
	总硬度（以CaCO3计）
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987

	
	
	溶解性总固体
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《地下水质分析方法 第 9 部分：溶解 性固体总量的测定 重量法》（DZ/T 0064.9-2021）

	
	
	溶解氧
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 （HJ 506-2009）

	
	
	硫酸盐
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、 Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法》 （HJ 84-2016）

	
	
	氯化物
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、 Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法》 （HJ 84-2016）

	
	
	铁
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》（HJ 776-2015）

	
	
	锰
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等 离子体发射光谱法》（HJ 776-2015）

	
	
	挥发性酚类（以苯酚计）
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009）

	
	
	氨氮（以N计）
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009）

	
	
	二氯甲烷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 (HJ 639-2012)

	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》 （HJ 1000-2018）

	
	
	亚硝酸盐（以N计）
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、 Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法》 （HJ 84-2016）

	
	
	硝酸盐（以N计）
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、 Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法》 （HJ 84-2016）

	
	
	氰化物
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》（HJ 484-2009）异烟酸-吡唑啉酮分光光度法

	
	
	氟化物
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、 Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法》 （HJ 84-2016）

	
	
	汞
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原 子荧光法》（HJ 694-2014）

	
	
	镉
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）

	
	
	铬（六价）
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼 分光光度法》（GB/T 7467-1987）

	
	
	铅
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等 离子体质谱法》（HJ 700-2014）

	
	
	铜
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）

	
	
	砷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014）

	土壤
	土壤监测点1、2
	汞
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的 测定》（GB/T 22105.1-2008）

	
	
	镉
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法（GB/T17141-1997）

	
	
	铬
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬 的测定 火焰原子吸收分光光度法》 （HJ 491-2019）

	
	
	砷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的 测定》（GB/T 22105.2-2008）

	
	
	铅
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬 的测定 火焰原子吸收分光光度法》 （HJ 491-2019）

	
	
	镍
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬 的测定 火焰原子吸收分光光度法》 （HJ 491-2019）

	
	
	铜
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬 的测定 火焰原子吸收分光光度法》 （HJ 491-2019）

	
	
	2-氯酚
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)

	
	
	一氯甲烷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	二氯甲烷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	三氯甲烷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	四氯甲烷（四氯化碳）
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	1，1-二氯乙烷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	1，2-二氯乙烷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	1，1，1-三氯乙烷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	1，1，2-三氯乙烷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	1，1，2，2-四氯乙烷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	1，2-二氯丙烷
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	氯乙烯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	1，1-二氯乙烯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	1，2-二氯乙烯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	三氯乙烯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	四氯乙烯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	苯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	甲苯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	乙苯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	邻二甲苯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	对二甲苯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	间二甲苯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	氯苯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	1，2-二氯苯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	1，4-二氯苯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	硝基苯类
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)

	
	
	苯乙烯
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	苯并[a]芘
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)

	
	
	茚[1，2，3-cd]芘
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)

	
	
	苯并[a]蒽
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)

	
	
	二苯并（a，h）蒽
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)

	
	
	苯并[b]荧蒽
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)

	
	
	苯并[k]荧蒽
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)

	
	
	萘
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）

	
	
	1，2-苯并菲
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)

	
	
	苯胺类
	委托
	混合采样至少3个混合样
	1次/年
	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)



表2-7 废气污染物监测采样方法、样品保存方法一览表
	序号
	监测项目
	手工监测采样方法依据
	样品保存方式
	备注

	1
	硫酸雾
	有组织废气手工采样方法参照GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》执行
	采集的样品及全程序空白应于 0℃~4℃冷藏、密封保存，于 24 小时内完成试样制备。若不能及时测定，应将制备好的试样于 0C~4C冷藏、密封可保存 30 天
	有组织废气

	2
	苯胺类
	
	采样后，速送实验室分析。如不能及时分析，则置于 2~5℃下避光保存，6 天内有效
	

	3
	甲苯
	
	采样管采样后，立即用聚四氟乙烯帽将采样管两端密封，4℃避光密闭保存，30 d 内分析
	

	4
	总挥发性有机物
	
	吸附采样管采样后，立即用密封帽将采样管两端密封，4C避光保存，7 日内分析
	

	5
	氮氧化物
	
	仪器直接测量
	

	6
	氨（氨气）
	
	采样后应尽快分析，以防止吸收空气中的氨。不能立即分析，2~5℃可保存7d
	

	7
	挥发性有机物（非甲烷总烃表征）
	
	样品常温避光保存，采样后尽快完成分析。玻璃注射器保存的样品，放置时间不超过8h;气袋保存的样品，放置时间不超过48 h
	

	8
	颗粒物
	
	样品应及时保存到密封袋中，避免污染
	

	9
	二氧化硫
	
	仪器直接测量
	

	10
	氯化氢
	
	采集的样品及全程序空白，应当天尽快测定，若不能及时测定，应于4℃以下冷藏、密封保存，48h内完成分析测定
	

	11
	苯系物
	
	样品应置于样品保存容器内运输和保存，带回实验室后应及时分析，在3d内完成进样
	

	12
	硫化氢
	
	采样完成后现场加显色剂，避光运回实验室分析
	

	13
	臭气浓度
	
	样品采集完成后，盖好瓶塞，避光，24小时内测定
	

	14
	烟气黑度
	
	肉眼观测并对比黑度图
	

	15
	甲醛
	
	采样结束后，应使用密封帽将采样管两端管口封闭，样品需避光保存，且保存温度应低于4℃
	

	16
	二氯甲烷
	
	采样后应立即将样品密封，样品需避光保存，防止光照导致二氯甲烷挥发或发生化学反应
	

	17
	氟化物
	
	采样结束后，应立即将采样管转180°，使采样嘴背对气流，小心地从烟道中取出采样管，将采集的样品放入不与氟化物发生化学反应的玻璃或其他惰性材料容器中，将样品容器密封，避免样品暴露在空气中
	

	18
	苯胺类
	无组织排放采样方法参照HJ/T 55 -2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》执行
	采集好的样品应避光保存，2天内分析完毕，于2-5℃可存放一周
	无组织废气

	19
	硫酸雾
	
	采集的样品及全程序空白应于 0℃~4℃冷藏、密封保存，于 24 小时内完成试样制备。若不能及时测定，应将制备好的试样于 0C~4C冷藏、密封可保存 30 天
	

	20
	甲苯
	
	采样管采样后，立即用聚四氟乙烯帽将采样管两端密封，4℃避光密闭保存，30 d 内分析
	

	21
	非甲烷总烃
	
	样品常温避光保存，采样后尽快完成分析。玻璃注射器保存的样品，放置时间不超过8h;气袋保存的样品，放置时间不超过48 h
	

	22
	氯化氢
	
	样品密封于吸收瓶，于4℃以下冷藏保存，48h内完成分析测定；如不能及时分析，应将样品转移至聚乙烯瓶中，于4℃以下冷藏可保存7d
	

	23
	臭气浓度
	
	样品采集完成后，盖好瓶塞，避光，24小时内测定
	

	24
	氨（氨气）
	
	采样后应尽快分析，以防止吸收空气中的氨。不能立即分析，2~5℃可保存7d
	

	25
	硫化氢
	
	采样完成后现场加显色剂，避光运回实验室分析
	

	26
	颗粒物
	
	样品应及时保存到密封袋中，避免污染
	

	27
	氟化物
	
	采样结束后，应立即将采样管转180°，使采样嘴背对气流，小心地从烟道中取出采样管，将采集的样品放入不与氟化物发生化学反应的玻璃或其他惰性材料容器中，将样品容器密封，避免样品暴露在空气中
	

	28
	甲醛
	
	采样结束后，应使用密封帽将采样管两端管口封闭，样品需避光保存，且保存温度应低于4℃
	



表2-8 废水污染物监测采样方法、样品保存方法一览表
	序号
	监测项目
	手工监测采样方法依据
	样品保存方法
	备注

	1
	色度
	污水监测技术规范HJ 91.1-2019部分代替HJ/T 91-2002
	样品保存在玻璃瓶中，密封，存于暗处，避免温度的变化
	/

	2
	悬浮物
	
	保存在4℃冷藏箱中，最长不超过7天
	/

	3
	急性毒性
	
	样品保存在带有聚四氟乙烯衬垫的玻璃瓶中，密封，在2-5℃下保存样品，不得超过24h
	/

	4
	五日生化需氧量
	
	将样品采集棕色玻璃瓶中，密封，在0-4℃的暗处运输和保存，24h内不能分析的，可冷冻保存
	/

	5
	总有机碳
	
	将样品采集在棕色玻璃瓶中，加入硫酸，将水样酸化至pH≤2，在4℃条件下可保存7d
	/

	6
	二氯甲烷
	
	样品采集后，应立即加入适量盐酸溶液，使样品pH≤2，拧紧瓶塞，贴上标签，立即放入冷藏箱中于4℃以下冷藏运输。样品运回实验室后，应于4℃以下冷藏，避光和密封保存，14d内完成分析测定
	/

	7
	苯胺类
	
	样品采集后立即加入氢氧化钠或硫酸溶液，调节pH值在6-8,4℃冷藏保存。样品必须在采集后7天内萃取，萃取液在40天内完成分析
	/

	8
	硝基苯类
	
	若水样不能在24h内测定，需加入浓硫酸调节pH≤3。样品必须在7d内萃取，萃取液4℃下避光保存，应在30d内进行分析
	/

	9
	总氰化物
	
	样品采集后应立即固定，保持pH在12-12.5；应尽快测定。否则应将样品贮存于4℃以下，并在采样后24h内进行测定
	/

	10
	硫化物
	
	现场采集并固定的水样应贮存在棕色瓶内，用氢氧化钠调至弱碱性，瓶内无气泡立即密封，避免阳光直射，在4℃冰箱保存，并在24h内测定
	/

	11
	挥发酚
	
	采集后的样品应及时加磷酸酸化至pH约4.0，加适量硫酸铜
	/

	12
	总氮
	
	样品采集于聚乙烯或玻璃瓶后，加入硫酸调节pH≤2，在常温可保存7d；或于聚乙烯瓶中，于-20℃下冷冻可保存一个月
	/

	13
	总磷
	
	样品采集完成后，立即加入硫酸调节pH≤2。常温可保存24h；-20℃冷冻可保存1个月
	/

	14
	pH值
	
	现场直接测定或者采样后把样品保持在0-4℃，并在采样后6h之内进行测定
	/

	15
	氨氮
	
	样品采集完成后，加入硫酸调节pH值小于2。在2-5℃可保存7d
	/

	16
	化学需氧量
	
	样品采集完成后，加入硫酸调节pH值小于2。在4℃以下保存，保存时间不超过5d
	/

	17
	总铜
	
	样品采集后应立即加入HNO3，1L水样中加浓HNO3为10ml。在4℃以下保存，保存期限为14d
	/

	18
	动植物油
	
	样品采集完成后，加入盐酸酸化至pH≤2，应在0~4℃下冷藏保存，3d内测定
	/

	19
	石油类
	
	样品采集完成后，加入盐酸酸化至pH≤2，应在0~4℃下冷藏保存，3d内测定
	/

	20
	AOX
	
	如果样品中含有氧化剂（如余氯），采样后应立即在每100 mL水样中加入5 mL亚硫酸钠溶液，使用硝酸调节水样的pH值至1.5~2.0之间，必要时放置8小时，采样后应尽快进行分析
	/






 (
3
)
三、 监测质量控制措施
（一）人员持证上岗
公司组织专业人员负责对公司仪表进行管理。委托运维的武汉浩晖科技有限公司，具有环境监测相关资质证书，且运维人员持有相关考试合格证书。
（二）废水自动监控系统
公司1台管道流量计，有计量认证和标志，废水在线监测系统满足国家计量标准要求。公司废水监测实施自行监测，主要是对废水中的 pH值、化学需氧量、氨氮等进行实时监测，公司废水综合排放口安装实时的废水在线连续监控系统，均与国家生态环境部、湖北省生态环境厅、黄冈市生态环境局网站连接并实时连续上传相关环保数据。
（三）实验室能力认定
委托有资质的环境监测机构——武汉华正环境检测技术有限公司开展手动监测项目，该公司位于武汉市东湖高新技术开发区高新四路40号葛洲坝太阳城5栋601室，现有员工180人，实验室面积1530.844平方米，监测仪器340台套，通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，具备水和废水监测能力574项，空气和废气监测能力379项，其它能力1067项，监测能力涵盖本项目所有监测因子。
（四）监测技术规范性
1.废气：废气监测平台、监测断面和监测孔的设置均符合《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）；《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397）《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ373）等的要求，同时按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）对自动监测设备进行校准与维护。
2.废水：废水监测符合《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ373）《水污染源在线监测系统 （CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355）《污水监测技术规范》（HJ 91.1）等规范要求。
3.环境质量
环境质量监测按照《环境水质监测质量保证手册》《环境空气质量保证手册》《土壤环境监测技术规范》的要求执行。
（五）仪器要求
仪器设备档案必须齐全，且所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。
（六）环境管理体系
公司参照ISO14000 环境管理体系管理。成立以公司总经理为组长的环保技术监督领导小组，公司各相关专业负责人为工作小组成员，负责对公司环保设施运行、维护和技术改造的管理。环保设施与主设备同等管理，生产部门负责生产与环保设施的安全、环保运行管理，设备和环保部门负责环保设施的维护和技改管理，确保公司环保设施正常达标运行。公司环保归口于安全环保部门，负责公司环保管理工作，建立环保指标体系，对公司环保工作进行月度绩效考核管理，确保环保体系运行正常。
四、 监测数据记录和存档要求
手动监测和自动监测的记录均按照自行监测技术指南及行业技术规范要求行业执行，监测期间同步记录开展监测期间的生产工况。
（一）手动监测记录
必须提供原始采样记录，采样记录的内容须准确完整，至少 2 人共同采样和签字，不得随意涂改；采样必须按照《环境空气质量手动监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行；样品交接记录内容需完整、规范。
（二）自动监测运维记录
根据《湖北省污染源自动监控管理技术指南》的相关技术要求，本公司建立有完善的运行维护技术档案，现场记录必须在现场及时填写，并有重点排污单位代表的签字，所有记录均应妥善保存，定期存档。技术档案主要内容包括：
1、在线监测数据小时均值汇总记录。
2、监控设备的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录。
3、标准气体、标准液体和药剂的购置记录。
4、药剂添加、更换记录。
5、自动监控设备的校准、零点和量程漂移的例行检查记录。
6、自动监控设备的例行检查记录。
7、环境监测机构比对监测记录。
8、自动监控设备的检修登记记录
（三）生产和污染治理设施运行状况记录
需记录监测期间的生产设施运行情况、运行参数、产品产量、电能和药剂消耗等关键信息。本公司制定统计表格，由值班运行人员填写并签字，经接班运行人员签字生效。
以上记录保存时间均不少于三年，由公司生产部门负责保存。
5、 执行的标准及限值
表5-1  执行排放标准及限值
	类别
	排放口编号
	监测点
	污染因子/监测因子
	执行排放标
准名称
	标准限值
	备注

	有组织废气
	DA001
	RTO废气排放口
	臭气浓度
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	15000 (无量纲)
	

	
	
	
	硫酸雾
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
	45
	

	
	
	
	苯胺类
	
	20
	

	
	
	
	总挥发性有机物
	《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823—2019）
	150
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	200
	

	
	
	
	氨（氨气）
	
	30
	

	
	
	
	挥发性有机物
	
	100
	用非甲烷总烃表征挥发性有机物

	
	
	
	颗粒物
	
	30
	

	
	
	
	二氧化硫
	
	200
	

	
	
	
	氯化氢
	
	30
	

	
	
	
	苯系物
	
	60
	

	
	
	
	甲醛
	
	5
	

	
	DA003
	含卤废气排放口
	挥发性有机物
	《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823—2019）
	100
	用非甲烷总烃表征挥发性有机物

	
	
	
	总挥发性有机物
	
	150
	

	
	
	
	氯化氢
	
	30
	

	
	
	
	氟化物
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
	9
	

	
	DA002
	污水站低浓废气排放口
	氨（氨气）
	《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823—2019）
	30
	

	
	
	
	硫化氢
	
	5
	

	
	
	
	挥发性有机物
	
	100
	用非甲烷总烃表征挥发性有机物

	
	
	
	臭气浓度
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	2000 (无量纲)
	

	
	DA004
	危废暂存间废气排放口
	非甲烷总烃
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
	120
	

	
	
	
	臭气浓度
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
	2000 (无量纲)
	

	
	DA005
	锅炉排放口
	氮氧化物
	《锅炉大气污染物排放标准》
（GB 13271-2014）
	200
	

	
	
	
	颗粒物
	
	20
	

	
	
	
	二氧化硫
	
	50
	

	
	
	
	烟气黑度
	
	1(无量纲)
	

	
	DA006
	质检研发楼废气排放口
	挥发性有机物
	《制药工业大气污染物排放标准》
（GB37823—2019）
	100
	用非甲烷总烃表征挥发性有机物

	
	
	
	总挥发性有机物
	
	150
	

	
	
	
	氯化氢
	
	30
	

	
	
	
	硫酸雾
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	45
	

	无组织废气
	厂界
	/
	苯胺类
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	0.4
	

	
	
	
	硫酸雾
	
	1.2
	

	
	
	
	甲苯
	
	2.4
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	4
	

	
	
	
	氟化物
	
	0.02
	

	
	
	
	颗粒物
	
	1
	

	
	
	
	氯化氢
	《制药工业大气污染物排放标准》
（GB 37823-2019）
	0.2
	

	
	
	
	挥发性有机物
	
	10
	厂区内厂房外无组织废气，用非甲烷总烃表征挥发性有机物

	
	
	
	甲醛
	
	0.2
	

	
	
	
	氨（氨气）
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
	1.5
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	20(无量纲)
	

	
	
	
	硫化氢
	
	0.06
	

	废水
	DW001
	综合废水排放口
	色度
	《化学合成类制药工业水污染排放标准》（GB21904-2008）和污水处理厂废水接收协议标准
	50(无量纲)
	64（排水协议要求）

	
	
	
	悬浮物
	
	50
	400（排水协议要求）

	
	
	
	急性毒性
	
	0.07
	

	
	
	
	五日生化需氧量
	
	25
	350（排水协议要求）

	
	
	
	总有机碳
	
	35
	

	
	
	
	二氯甲烷
	
	0.3
	

	
	
	
	苯胺类
	
	2
	

	
	
	
	硝基苯类
	
	2
	

	
	
	
	总氰化物
	
	0.5
	

	
	
	
	硫化物
	
	1
	

	
	
	
	挥发酚
	
	0.5
	

	
	
	
	总氮
	
	35
	70（排水协议要求）

	
	
	
	总磷
	
	1
	8（排水协议要求）

	
	
	
	pH值
	
	6-9(无量纲)
	6-9（排水协议要求）

	
	
	
	氨氮
	
	25
	45（排水协议要求）

	
	
	
	化学需氧量
	
	120
	500（排水协议要求）

	
	
	
	总铜
	
	0.5
	

	
	
	
	石油类
	《污水综合排放标准》（GB8987-1996）
	20
	

	
	
	
	AOX
	
	8
	

	
	
	
	动植物油
	
	100
	

	噪声
	/
	东厂界
	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	昼间65dB(A)
	

	
	
	南厂界
	
	
	昼间70dB(A)
	

	
	
	西厂界
	
	
	昼间65dB(A)
	

	
	
	北厂界
	
	
	昼间65dB(A)
	



6、 企业自备监测仪器信息
表 6-1 企业自动监测设备
	监测设备名称
	型号
	生产厂家

	COD在线分析仪
	VL-COD-1007
	微兰环境

	氨氮在线分析仪
	VL-AN-201-X
	微兰环境

	pH计
	雷博亚WM-D100
	雷博亚

	VOC在线分析仪
	EXPEC-2000
	聚光科技

	
	
	


表 6-2 手工监测设备
	监测设备名称
	型号
	生产厂家

	pH计
	PHS-25
	雷磁

	紫外/可见分光光度计
	UC-5100H
	元析

	天平
	AUY220
	岛津

	生化培养箱
	LC-SPX-50B
	力辰

	原子吸收分光光度计
	AA320N PLUS
	仪电

	气相色谱仪
	GC102AF
	仪电

	生物毒性测试仪
	GLP-DX
	霍尔德

	气相色谱质谱仪
	JC-6800
	聚仪惠

	大流量低浓度烟尘/气测试仪
	3012H-D
	崂应

	离子色谱仪
	PIC-10（S）
	聚创

	多功能声级计
	AWA5688
	聚创


7、 监测点位示意图
全厂平面布置及监测点位分布图（附图 3）
	[image: D:/11.自行监测/微信图片_20241009093710.png微信图片_20241009093710]



8、 信息公开
（一）公布方式
1、通过公告栏/公司微信公众号/电子屏幕等方式公开自行监测信息。
（二）公布内容
1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等。
2、自行监测方案。
3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。
4、自行监测年度报告。
（三）公布时限
1、公司基础信息将随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，五日内公布最新内容。
2、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。
九、 监测方案的实施
本监测方案于2025年10月10日起执行，由本公司环保管理部经理负责组织实施。




附件：          黄冈人福药业有限责任公司
2025年4季度废水排放口监测数据一览表
	时间
	排放口
	污染物
	排放浓度（mg/L）
	排放总量（kg）

	十月
	DW001
	化学需氧量
	255.7
	2833

	
	
	氨氮
	4.1
	49.62

	
	
	总磷
	0.12
	/

	
	
	总氮
	22.7
	/

	
	
	色度
	7
	/

	
	
	悬浮物
	12
	/

	
	
	挥发酚
	ND
	/

	
	
	二氯甲烷
	ND
	/

	
	
	硝基苯类
	ND
	/

	
	
	苯胺
	0.12
	/

	
	
	总氰化物
	ND
	/

	
	
	五日生化需氧量
	186
	/

	
	
	急性毒性
	0
	/

	
	
	总铜
	0.15
	/

	
	
	锌
	0.064
	/

	十一月
	DW001
	化学需氧量
	245.61
	2555.7

	
	
	动植物油类
	0.34
	/

	
	
	氨氮
	5.747
	61.13

	
	
	石油类
	ND
	/

	
	
	可吸附有机卤素
	0.242
	/

	
	
	总有机碳
	22.6
		/	

	
	
	总氮
	9.77
	/

	
	
	总磷
	0.18
	/

	十二月
	DW001
	化学需氧量
	205.1
	2718.3

	
	
	氨氮
	0.097
	0.68

	
	
	总磷
	0.22
	/

	
	
	总氮
	31.9
	/





2025年4季度雨水排放口监测数据一览表
	时间
	污染物
	排放浓度（mg/L）

	
	
	DW002
	DW003
	DW004

	10月3日
	化学需氧量
	11
	12
	14

	
	pH（无量纲）
	6.5
	6.5
	6.5

	
	氨氮
	0.11
	0.13
	0.12

	10月15日
	化学需氧量
	11
	12
	11

	
	pH（无量纲）
	7
	7
	7.5

	
	氨氮
	0.21
	0.12
	0.15

	10月18日
	化学需氧量
	12
	7
	14

	
	pH（无量纲）
	7.5
	7
	7.5

	
	氨氮
	0.13
	0.11
	0.21

	10月25日
	化学需氧量
	13
	15
	15

	
	pH（无量纲）
	6.5
	7
	6.5

	
	氨氮
	0.16
	0.21
	0.17

	11月1日

	化学需氧量
	12
	12
	14

	
	pH（无量纲）
	7
	7
	7

	
	氨氮
	0.21
	0.22
	0.23

	11月6日

	化学需氧量
	15
	12
	14

	
	pH（无量纲）
	7
	7
	7

	
	氨氮
	0.21
	0.13
	0.13

	11月17日
	化学需氧量
	10
	10
	15

	
	pH（无量纲）
	7
	6.5
	6.5

	
	氨氮
	0.11
	0.15
	0.16

	12月12日

	化学需氧量
	14
	13
	17

	
	pH（无量纲）
	7.5
	7.5
	7.5

	
	氨氮
	0.32
	0.41
	0.57

	12月20日
	化学需氧量
	13
	15
	18

	
	pH（无量纲）
	7.5
	7
	7

	
	氨氮
	0.26
	0.32
	0.31

	12月23日
	化学需氧量
	12
	17
	15

	
	pH（无量纲）
	7.5
	7.5
	7

	
	氨氮
	0.21
	0.77
	0.22




2025年4季度废气排放口监测数据一览表
	类型
	监测时间
	监测点位
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放总量（kg）

	有组织废气
	十月
	DA001
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	8.68
	116.03

	
	
	
	颗粒物
	8.5
	0.01483

	
	
	DA002
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	24.6
	/

	
	
	DA003
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	67.3
	/

	
	
	DA005
	氮氧化物
	45
	/

	
	十一月
	DA001
	挥发性有机物
	8.07
	117.87

	
	
	
	甲醛
	0.51
	/

	
	
	DA002
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	22.8
	/

	
	
	DA003
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	38.5
	/

	
	
	
	氯化氢
	6.1
	/

	
	
	
	氟化物
	0.29
	/

	
	
	DA004
	非甲烷总烃
	1.98
	/

	
	
	DA005
	氮氧化物
	45
	/

	
	十二月
	DA001
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	10.55
	157.76

	
	
	DA002
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	2.93
	/

	
	
	DA003
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	2.63
	/

	
	
	DA005
	氮氧化物
	47
	/





2025年4季度噪声监测数据一览表
	采样时间
	检测点位
	昼间（dB（A））

	10月15日
	东侧
	59.5

	
	西侧
	53.3

	
	南侧
	60.5

	
	北侧
	51.3
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